|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **P1 bryter** | **P2 bryter** | **Enkel stikk** | **Dobbel stikk** | **Enkel utestikk** | **Dobbel utestikk** | **Komfyr vakt** | **Industri stikk** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gr.Pos. | 555,10 | 555,10 | 555,10 | 555,10 | 555,10 | 555,10 | 555,15 | 355,10 |
| Tilsammen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KB 76** | **KB 78** | **AP9 boks** | **Henzel boks** | **Fotocelle** | **Bevegelses sensor** | **Sikkerhets bryter** | **82 støpsel** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gr.Pos. | 540,10 | 540,10 | 540,10 | \*540,10 | 555,10 | 555,10 | 355,10 | 355,35 |
| Tilsammen |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*For koblingssbokser større enn 6x6mm2 benyttes **540,15**.